|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| **Измерения сопротивления заземления** |
| Диапазон | 0,001 Ом…100 кОм |
| Разрешение | 0,01…1 Ом |
| Точность | ±2% |
| Частота измерения, Гц | 41…5,078; 1,367; 1,611; 1,758 |
| Методы измерения | 3–х, 4–х проводный, с помощью токовых клещей |
| **Измерения потенциала грунта** |
| Диапазон | 0,01 мВ…65 В |
| Разрешение | 0,01 мВ…10 мВ |
| Точность | ±5% |
| Частота измерения, Гц | 41…128 |
| Объем памяти | 512 записей |